Ten katalog zawiera opis zmian w pliku definicji płyty Micropython, które musiałem wykonać, aby karta SD mogła działać z najnowszym oprogramowaniem.

Katalog `PYBV11_my` należy skopiować do katalogu `ports/stm32/boards` i użyć podczas kompilacji oprogramowania. Pliki w tym katalogu są kopią katalogu `PYBV11` zawierającego wersję MicroPython 1.11. Dołączyłem również plik diff, aby można było porównać wprowadzone zmiany.