
Konfiguracja Raspberry Pi "bez głowy"
======================

Ten rozdział tłumaczy jak sprawić, by Raspberry Pi mogło być obsługiwane bez monitora i klawiatuy, oraz jak połączyć się z nim przez sieć.

Używanie Wi-Fi i SSH
==================

Przykładowy plik wpa_supplicant powinien być skopiowany na dysk BOOT karty SD przygotowywanej dla Raspberry Pi jako wpa_supplicant.conf.
Będziesz musiał zastąpić nazwę sieci (ssid) i hasło (psk) danymi dla swojej sieci Wi-Fi.

Ponadto musisz umieścić na karcie SD plik "ssh", aby ta usługa była dostępna.

Dzięki temu będziesz mógł się połączyć ze swoim Raspberry Pi przez sieć Wi-Fi.

Łączenie się z Pi
=================

Po włączeniu, Raspberry Pi będzie widoczny w sieci jako "raspberrypi.local", dopóki nie zmienisz nazwę hosta na bardziej unikatową.

Muisz upewnić się, że Twój komputer obsłguje MDNS. Najnowsze wersje Linuksa i komputery Apple Mac mają już tę funkcjonalność.

## Windows

Będziesz musiał zainstalować program Apple Bonjour, który możesz pobrać ze strony: https://support.apple.com/downloads/bonjour-for-windows, chyba że już wcześniej zainstalowałeś iTunes lub Skype.