Długie polecenia Linuxowe z książki The Raspberry Pi Cookbook

To tutaj znajdziesz długie polecenia wykorzystane w książce, które możesz skopiować i wkleić do terminala

- szczególnie dla czytelników papierowego wydania.


Rozdział 2
=========

Receptura 2.10 - Udostępnienie pliku w sieci Mac OS
------------

<?xml version="1.0" standalone='no'?><!--*-nxml-*-->
<!DOCTYPE service-group SYSTEM "avahi-service.dtd">
<service-group>
   <name replace-wildcards="yes">%h</name>
   <service>
      <type>_afpovertcp._tcp</type>
      <port>548</port>
   </service>
</service-group>


Rozdział 3
=========

Receptura 3.23 - Running a Program or Script Automatically as a Service Uruchamianie programu lub skryptu automatycznie jako usługa
------------

### BEGIN INIT INFO
# Provides: my_server
# Required-Start: $remote_fs $syslog $network
# Required-Stop: $remote_fs $syslog $network
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Simple Web Server
# Description: Simple Web Server
### END INIT INFO

#! /bin/sh
# /etc/init.d/my_server

export HOME
case "$1" in
  start)
    echo "Starting My Server"
    sudo /usr/bin/python /home/pi/myserver.py  2>&1 &
  ;;
stop)
  echo "Stopping My Server"
  PID=`ps auxwww | grep myserver.py | head -1 | awk '{print $2}'`
  kill -9 $PID
  ;;
*)
  echo "Usage: /etc/init.d/my_server {start|stop}"
  exit 1
;;
esac
exit 0





# Rozdział 8

Receptura XX
Instalacja Simple CV
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install ipython python-opencv python-scipy 
$ sudo apt-get install python-numpy python-setuptools python-pip
$ sudo pip install svgwrite

$ sudo pip install https://github.com/sightmachine/SimpleCV/zipball/master --no-cache-dir
$ pip install 'IPython==4' --force-reinstall




Receptura XX
Instalacja Tesseract
$ sudo apt install tesseract-ocr
$ sudo apt install libtesseract-dev
